# Приложение № 5

# к проекту концессионного соглашения

**Задание И ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, объем и источники инвестиций**

**Задание**

Настоящее Задание сформировано на основании схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кужмарское сельское поселение», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» от 28.11.2014 № 281 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кужмарское сельское поселение».

# 1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения.

**1.1 Система водоснабжения**

| **№ п/п** | **Основные направления** | **Описание и задачи** | **Срок ввода мощностей в эксплуатацию** | **Срок вывода мощностей из эксплуатации** | **Источник инвестиции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и (или) реконструкция существующих сетей водоснабжения | 1. Замена стальных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 500 м на новые из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) по адресу с. Кужмара, ул. Центральная, ул. Механизаторов  2. Замена стальных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 300 м на новые из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) по адресу с. Кужмара, ул. Коммунаров  3. Ремонт водопроводных колодцев – 15 (пятнадцать) штук, радиус – 0,75 м., с. Кужмара, д. Поянсола  4. Ремонт водопроводных колонок 10 (десять) штук, с. Кужмара, д. Поянсола.  5. Замена чугунных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 500 м по адресу д. Поянсола, ул. Школьная | До 31.12.2028 | В соответствии с технической документацией | Концессионер |
| 2 | Модернизация и (или) реконструкция артезианских скважин | 1. Установка на артезианских скважинах частотных преобразователей в количестве 2 (двух) штук в с. Кужмара и д. Поянсола.  2. Замена запорных арматур Д=80 в количестве 4 (четырех) штук. на артезианских скважинах с. Кужмара и д. Поянсола.  3. Замена глубинных насосов ЭЦВ-6-10-80 в количестве 4 (четырех) штук на артезианских скважинах с. Кужмара и д. Поянсола. | До 31.12.2028 | В соответствии с технической документацией | Концессионер |

**1.2. Система водоотведения**

| **№ п/п** | **Основные направления** | **Описание и задачи** | **Срок ввода мощностей в эксплуатацию** | **Срок вывода мощностей из эксплуатации** | **Источник инвестиции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и (или) реконструкция существующих сетей водоотведения | 1. Замена чугунных канализационных труб Д=400 мм протяженностью 300 м по адресу с. Кужмара, ул. Центральная, ул. Механизаторов  2. Замена чугунных канализационных труб Д=400 мм протяженностью 300 м по адресу д. Поянсола, ул. Школьная  3. Ремонт канализационных колодцев – 8 (восемь) штук, радиус – 0,75 м., с. Кужмара, д. Поянсола  4. Замена электродвигателя мощностью 30 кВт на насосе перекачки на электродвигатель с меньшей мощностью в КНС с. Кужмара, д. Поянсола. | До 31.12.2028 | В соответствии с технической документацией | Концессионер |